Author: fateme

چون صفحه LCDاز تعداد زیادی پیکسل و هر پیکسل از سه زیر پیکسل آبی و قرمز و سبز تشکیل شده با کنترل ولتاژ سایه های رنگی تشکیل شده و تصویر نمایان می شود.

منایع :
Www.insturctables.com
Www. Tebyan.net
با تشکر

موضوع پروژه :
بررسی خواص نور قطبیده به منظور ایجاد امنیت در سیستم های LCD
دبیر راهنما :
سرکار خانم صائمی
پژوهشگران :
سیده فاطمه هاشی
مهشاد حمزه لو
زینب سادات میرالماسی

مجتمع آموزشی مجتهده بانو امین (رها)
پایه ی سو راهنمایی
سال تحصیلی :
91-92

ضرورت تحقیق :
با پیشرفت تکنولوژی استفاده از سیستم های دارای LCD بیشتر می شود و ایجاد امنیت در این سیستم ها اهمیت ویژه ای می شود .
چکیده :
فرضیه ی ما این بود که چگونه می توان مانیتور LCD را به گونه ای تغییر داد که فقط با عینک خاصی قابل مشاهده باشد .
ما ابتدا شروع به تحقیق درباره ی این موضوع کردیم و با استفاده از تحقیقاتی که انجام دادیم توانستیم با انجام دادن مراحلی مانیتور LCD را شخصی کنیم .
این مراحل عبارتند از :
ما ابتدا مانیتور را باز کردیم و سپس لایه ی پلورایز را از آن جدا کردیم و از آن عینکی ساختیم که با آن می توان صفحه ی سفید مانیتور را مشاهده کنیم .
با توجه به تحقیقاتی که ما انجام دادیم دریافتیم که علت سفید بودن صفحه ی مانیتور این است که برداشتن لایه ی پلورایز باعث شده تا نور هایی که از صفحه ی پلورایز تابیده می شدند قطبیده نشوند و با یک دیگر ترکیب شوند که نتیجه ی ترکیب سه رنگ اصلی ، رنگ سفید است .
برای ساخت عینک پلورایز از لایه ی پلورایز ، ما لایه ی پلورایز را به گونه ای برش دادیم و به صورت عینک پلورایز در آوردیم که دیگر عینک های پلورایز قادر به دیدن صفحه ی مانیتور نباشند .
در آخر ما نتیجه گرفتیم که می توان با برداشتن لایه ی پلورایز و ساخت عینکی از آن ، مانیتور LCD را شخصی کنیم .
واژگان کلیدی :
پلورایز ، قطبیده ، مانیتور LCD

هدف :
در انتها ما نتیجه گرفتیم که می توان با برداشتن لایه ی پلورایز و ساخت عینکی از آن مانیتور LCD را شخصی کنیم .
مراحا کار :
1. باز کردن LCD
2. خارج کردن لایه ی خارجی LCD
3. سپس مانیتور را به کیس متصل کردیم و دیدیم که صفحه مانیتور سفید است .
به وسیله ی لایه ی پلورایز عینکی ساختیم که با استفاده از آن می توان اطلاعات صفحه ی مانیتور را مشاهده کرد .

نتیجه گیری :
در انتها ما نتیجه گرفتیم که می توان با یرداشتن لایه ی پلورایز و درست کردن عینکی از آن مانیتور LCDرا شخصی کرد .
نور پلورایز یا قطبیده چیست ؟
نور یک موج الکترو مغناطیسی است که این موج دارای یک میدان الکتریکی است.
نور پلورایز نوری است که میدان الکتریکی آن در یک راستا ارتعاش می کند .
LC چیست ؟
Liquid Crystal Display
کریستال مایع دارای هر دو خاصیت جامد و مایع با هم هستند و بسته به ولتاژ اعمالی به آنها رفتارشان متفاوت است. LCD از قرار گرفتن کریستال مایع بین دو فیلترپلارایز تشکیل می شود . این دو فیلتر عمود بر یکدیگرند و نور نمی تواند از انها عبور کند.
وقتی کریستال بین آنها قرار می گیرد به علت شکست نور در انها جهت قطبش نور تغییر کرده و می تواند از فیلتر دوم هم عبور کند اما وقتی کریستال به ولتاژ وصل شود نور در آن نمی تواند بچرخد و یک سایه تشکیل می شود .